*ВЕСТНИК* № 12 *ЗНАМЕНСКОГО* 13февраля2015 г.

 *СЕЛЬСОВЕТА В номере:*

Периодическое печатное издание Совета депутатов ПАМЯТКА АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ

 и администрации Знаменского сельсовета

 Карасукского района Новосибирской области

 /издается с октября 2007 г./

 **стр. 1-2**

 **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**«Вестник Знаменского сельсовета» 13.03.15г**

**ПАМЯТКА АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ**

**Основная причина пожаров – нарушение правил устройства и эксплуатации транспортных средств. Каждый второй пожар в автомобилях происходит из-за замыканий электропроводки, а каждый пятый пожар – вызван неисправностями системы подачи топлива, не последнее место в этом списке занимает курение в машине или непосредственной близости от нее.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |

**Уважаемые владельцы транспортных средств!**

**Вот несколько условий предшествующих возникновению пожара на транспортном средстве:**

**- если Вы отдали автомобиль в автосервис, то при его приёмке из ремонта откройте капот и просто принюхайтесь. Бензин, если он течет или подтекает, Вы обнаружите сразу же, самое основное правило- не доверяйте проведение каких-либо работ на Вашем автомобиле неквалифицированном персоналу;**

**- что бы избежать возгорания, регулярно осматривайте систему подачи топлива, проверяйте состояние топливной системы, патрубков, хомутов;**

 **- часто бывает, что провод постоянно трётся о соседнюю деталь или панель, и, в конечном итоге, просто нарушается изоляция;**

**- плохой электроконтакт в местах соединения приводит к тому, что проводка начинает плавиться;**

**- при установке автомобильных аудиосистем и сигнализаций автомобилисты пытаются сэкономить и используют электропроводку низкого качества.**

**Всегда имейте с собой в машине исправный огнетушитель, держите его в легко доступном для себя месте.**

**Если Ваш автомобиль загорелся -**

**тут же остановитесь, сообщите о возгорании в пожарную охрану (по телефону «01» или «010» с мобильного телефона) или остановите проезжающих и попросите их связаться с пожарной охраной или ГИБДД, возьмите огнетушитель, немного приоткройте капот и направьте огнетушащее вещество в подкапотное пространство. Если огнетушитель не сработал или действие его оказалось не эффективным, для дальнейшего тушения пожара используйте песок и землю. При загорании в салоне автомобиля, по возможности не оставляйте двери и окна открытыми. Тушение пожара необходимо производить через приоткрытую дверь или окно. Открывая дверь автомобиля, прикрывайтесь полотном двери, с целью защиты от возможных выбросов пламени. Если возгорание ликвидировано и есть такая возможность - сорвите провод с клеммы аккумулятора. При разливе бензина необходимо смыть его водой, засыпать придорожным песком, пылью, землей- с целью предотвращения его возгорания.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Редакционный совет: Панферова С.В Гребенюк Н.Д. Заборская В.В | Адрес: 632843Новосибирская областьКарасукский районп. Поповка, ул.Ленина,45 | Газета отпечатана 13.03.15г.в компьютерной программеадминистрацией Знаменскогосельсовета. Тираж 15 экз. |

**Государственный пожарный надзор**

**Карасукского района**